주상복합용지 (10~14BL) 토지사용시기 및 장애사항

□ 토지이용 장애사항

용 도	단지경사	비탈면	옹벽(석축)	암반분포	연약지반	미성토	비고
주상복합 용 지	0~2%	유	무	무	유	0.5～3.0m 내외

주상 10, 11, 12, 13, 14BL은 실트질 점토로 구성된 0m∼22m 층후의 연약지반과 연약지반 이하 암지반으로 분포되어있으며, 인접도로 안정화에 필요한 동시성토 외 구역은 향후 지하층 기초공사를 감안하여 연약지반개량 공사를 시행하지 않고 배수기능 유지를 위해 일부 성토를 시행한 상태임.

구 분	일 자	비 고
기반시설설치완료	‘21. 12 예정	진입도로,상하수도 등
대지조성준공	-	추후 확정
지적확정측량완료	-	추후 확정
면적정산기준일	-	추후 확정

※ 토지사용시기 및 장애사항 설명서는 개발계획 변경 및 현장여견에 따라 일부 변경될 수 있음