건설기준 디지털화 사업 설명자료

□ 추진배경

ㅇ  (디지털 전환) 4차 산업혁명 기술의 도입 및 확산에 따라 건설산업 또한 경험 중심 산업에서 정보 중심의 첨단 산업으로 변화를 도모

-  BIM은 디지털 전환을 위한 핵심기술이며, 우리 건설산업의 생산성 향상 및 숙련 인력감소 문제 등을 해결하기 위해 적극 활성화 필요

< 건설산업과 BIM (스마트건설활성화 방안, 국토교통부(‘22.7))>

▸ (개념) 자재·제원정보 등 공사정보를 포함한 3D 입체 모델로, 건설 全 단계에 걸쳐 디지털화된 정보를 통합 관리하는 기술(Building Information Modeling)

(기존) 2D도면(평면)	⇨	(개선) 3D모델(입체) + 공사정보(속성)
			코드	F01-S000-E000
			물량	○○○㎥
			재료	철근콘크리트
			공정	교각
			비용	○○○원

▸  (활용) 디지털화·지능화 등 스마트건설 실현을 위한 기본 Tool

▸  (효과)  설계변경·시공오류 최소화로 공기/공사비 절감(10~30%, 해외)
건설자동화 및 디지털 트윈 기반의 유지관리를 위한 토대

ㅇ  (환경변화 대응) 글로벌 BIM 시장은 지속 성장*할 것으로 예측되며, 국내에서도 건설산업 BIM 활성화를 위한 다양한 정책을 추진 중

*  ’25년 시장규모 10.1조원으로 연평균(‘20~’25) 14.5% 성장 예상(‘20, Markets and Markets)

[신규 공공사업 BIM 의무화 단계(스마트건설활성화 방안, 국토교통부(’22.7))]

구 분	1단계				2단계		3단계
	‘22.下	‘23	‘24	‘25	‘26	‘28	‘30
도로	1,000억				500억	300억	300억 미만 (예: 100억↑)
철도, 건축	지침·기준 정비	1,000억
하천, 항만 등	지침·기준 정비		1,000억

[건설기준 디지털화 필요성]

⇨ BIM 활성화를 통한 건설산업 디지털 전환을 위해 설계·시공에 필수적인 건설기준을 BIM에서 활용할 수 있는 형식으로 전환하는 건설기준 디지털화 필요

□ 건설기준 디지털화 개요

ㅇ  (목적) 건설기술진흥법 제44조(설계 및 시공기준)에 따른 건설기준*을 BIM에서 활용할 수 있도록 디지털 전환

* 건설공사의 기술성·환경성 향상 및 품질 확보와 적정한 공사 관리를 위한 기준

[건설기준 디지털화에 따른 건설산업 BIM 활용성 증대]

ㅇ  (현황) 건설기준 디지털화 로드맵(‘21.12)에 따라 국토부 소관 시설물별 건설기준의 디지털화 및 활용기반 구축 추진 중(1단계, ’22~‘26)

[건설기준 디지털화 연차별 추진계획]

□  디지털화 추진방안

ㅇ  (건설기준-실무 연계) 건설공사 세부공정을 기반으로 설계·시공 실무 절차와 건설기준을 연계한 시설물별 설계·시공 기준맵 구축(참고 1)

- 분야별 설계·시공 표준 절차도를 구축하고 각 세부 단계에 적용되는 건설기준을 연계

ㅇ  (디지털화) 설계·시공 기준맵을 기반으로 시설물별 건설기준 라이브러리 및 온톨로지 기반의 디지털 건설기준 구축(참고 2)

-  (라이브러리) 시설물별 건설기준을 BIM 환경에서 실무 절차에 따라 확인하고 활용할 수 있도록 라이브러리로 구축

-  (온톨로지) 건설기준을 컴퓨터가 이해·판단할 수 있는 형식으로 전환하여 AI기반 설계 자동화 기반 구축

□  기대효과

ㅇ (설계·시공 기준맵) 건설기준 활용성 증진 및 질적 향상에 기여

ㅇ (건설기준 라이브러리) BIM 기반 건설산업 디지털 전환에 기여

ㅇ  (온톨로지 기반 디지털 건설기준) 건설산업 혁신을 위한 자동화 기술 개발 활성화에 기여

[(유사사례) 지도형식(종이→디지털형식) 변화에 따른 산업발전]

참고 1		건설기준-실무연계(설계·시공 기준맵)

□ 목적

ㅇ 시설물별 설계·시공 실무에 기반한 절차도와 그에 해당하는 건설기준을 연결한 데이터맵(data map) 구축

□ 주요내용

ㅇ  (절차도) 시설물별 설계·시공 실무 과정을 분석하여 부재별 세부 공정 기반의 표준 절차도(메인-세부-세세부) 구축

ㅇ  (기준연계) 부재별 세부 절차도 최하단에 적용되는 건설기준을 연계하여 실무 절차 기반으로 건설기준을 재배열

ㅇ  (기준분석) 건설기준 항목별 입·출력 변수*를 도출하고, 실무에서 필요하나 선언적 또는 누락된 現건설기준의 개선 방안** 제시

* 기준 내용을 컴퓨터 언어화하기 위해 검토대상, 필요조건, 검토결과 등 정의

**  하위기준(지침, 편람, 요령 등) 분석 결과를 기준맵에 참고사항으로 제시하고, 이후 관련 건설기준 제·개정에 활용

[설계·시공 기준맵 구축 세부 절차]

참고 2		건설기준 라이브러리 및 온톨로지

□ 목적

ㅇ BIM 기반 설계·시공 지원을 위한 건설기준 라이브러리 구축 및 설계자동화 기반 마련(설계 검토 자동화 등)을 위한 온톨로지 전환

□ 주요내용

ㅇ (라이브러리) 시설물별 건설기준을 건설공사 설계·시공 시 BIM 환경에서 확인하고 적용할 수 있도록 부재별 Data-Set 구축

* (`23) 교량·건축, (`24) 도로·철도·터널, (`25) 공동구, 설비

ㅇ (온톨로지) 시설물별 설계기준을 컴퓨터가 이해·판단할 수 있는 형식으로 전환하여 AI 활용 설계 자동화 기반 구축

* (`23) 교량, (`24) 건축, (`25) 도로·철도·터널, (`26) 공동구, 설비

ㅇ (활용기반) 발주청, 설계사 등 디지털 건설기준 사용 주체별 실무 활용 지원을 위한 요소기술* 개발(~`26)

* 디지털 건설기준을 실무에 즉시 활용하기 위한 디지털 건설기준 용어사전, 건설기준 API, 단계별 성과물 표출 시스템, 설계 자동검토 시스템 등

[건설기준 라이브러리 및 온톨로지]